Arduino Code for ECG Acquisition

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int ecg\_value = analogRead(A0);

Serial.println(ecg\_value);

delay(4); // Sampling at 250 Hz

}